**Załącznik Nr 1 do SWZ**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**(Znak sprawy: IRL. 271.6.1.2023)**

**Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nie starszego niż rok 2022rok.**

**Przedmiotem zamówienia podzielony jest na 3-części:**

1. **ciągnik komunalny**
2. **kosiarkę tylno-boczną zawieszana,**
3. **przyczepę do ciągnika jednoosiowa,**

**1. Warunki techniczne dotyczące ciągnika komunalnego:**

1. silnik diesel 2700÷3000 ccm, 3-cylindrowy, o mocy 72÷90 kM,
2. przekładnia mechaniczna 24/12 z rewersem elektrohydraulicznym,
3. kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją,
4. tylny wałek WOM 540/540E,
5. przedni podnośnik ładowacz (oświetlenie, mocowanie na euroramkę, łyżka uniwersalna 1,8 , paleciak z łapami 120cm),
6. układ pneumatyczny do przyczep,
7. 4 gniazda hydrauliki zewnętrznej,
8. fotel pasażera z homologacją,
9. zaczep transportowy + zaczep dolny,
10. koła z ogumieniem rolniczym.
11. belka świetlna LED z napisem „MZGK Stoczek Łukowski”.
12. skrzynia 5 przełożeń x 3 zakresy
13. regulowana kolumna kierownicy

**2. Warunki techniczne dotyczące kosiarki tylno-boczno** na pantografie:

1. szerokość robocza min 140 cm,
2. 24 noże młotkowe,
3. hydrauliczny kąt zakresu roboczego do 60 stopni w dół, do 90 stopni w górę.

**3. Warunki techniczne dotyczące przyczepy jednoosiowej:**

1. podwozie jednoosiowe,
2. DMC 5500÷7000 kg,
3. skrzynia ładunkowa o wymiarach min: dł/szer/wys: 3500/1820/500+500 mm,
4. grubość blachy podłogi 3 mm, ścian 2 mm,
5. 3–stronny system wywrotu,
6. pneumatyczna instalacja hamulcowa, obwodowa.

**Pozostałe zapisy**

1. minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia - 24 miesiące,
2. w okresie gwarancyjnym bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatne przeglądy, naprawy i konserwacje (Zamawiający pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych),
3. autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w odległości do 230 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego,
4. maksymalny czas usunięcia usterki od dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego przez Wykonawcę serwisu – 3 dni robocze,
5. w przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia usterki (wady) w podanym wyżej czasie (3 dni robocze), wymagane jest porozumienie z Zamawiającym (dokonane w terminie usunięcia wad) celem ustalenia terminu naprawy,
6. Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki lub bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o których mowa odpowiednio pod. literą c) i d), co pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z gwarancji i rękojmi,
7. zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 m-cy (liczone od zakończenia gwarancji),

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Ciągniki Kod CPV 16310000-1

Kosiarki Kod CPV 16520000-6

Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych Kod CPV